MultiControl MCS
Centralny system zasilania awaryjnego MC bez ograniczenia mocy zgodnie z normami EN 50171 i BGV A3 do zasilania lamp bezpieczeństwa i znaków ewakuacyjnych 230 V / 216 V AC/DC. Odpowiedni do instalacji oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN V VDE V 0108-100. 
Z automatycznym urządzeniem kontrolnym i indywidualnym monitorowaniem poszczególnych lamp oraz indywidualnym wskaźnikiem stanu każdej lampy w części sterującej w połączeniu z elektronicznymi statecznikami podłączonymi do systemu, w tym modułem monitorującym bez dodatkowego przewodu danych.
 
Nominalny czas pracy *: 1h; 3h; 8h        * Proszę podkreślić odpowiednią opcję!
Czas ładowania: 12 h

Producent: RP-Technik GmbH
