
Materiał: Odlew cynkowy
Kolor: RAL 9003
Wymiary: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Typ montażu: Wandaufbau
Klasa ochronności: 1
Stopień ochrony (IP): IP 65
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 8
Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C
Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C
Rozpoznawalność: 20m m
Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 5,4 W W
Moc w trybie BS: 2,8 W W

Napięcie wejściowe AC: 230 V V
Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: 

Numer artykułu: FMWD009ML

Akcesoria:
Numer artykułu: FMWA001, 
Numer artykułu: FMFH, 

Producent: RP-Technik GmbH
