System WirelessProfessional zgodny z normami DIN EN 62034, VDE 0711-400 i DIN EN 60598-2-22 z homologacją w paśmie 868 MHz zgodnie z ETSI EN 300 220.
Dotykowy netbook z zainstalowanym oprogramowaniem WirelessProfessional i koordynatorem USB. Do monitorowania i sterowania lampami WirelessProfessional z pojedynczym akumulatorem.
Automatyczny system testowy zgodny z normą EN 62034 typ ER
Stan systemu i stan każdego urządzenia są symbolicznie wyświetlane w oprogramowaniu w celu wizualnej percepcji.
Cechy systemu:
- Monitorowanie samodzielnych opraw oświetleniowych (WL) bezprzewodowo drogą radiową 868 MHz, bez dodatkowej linii danych
- Monitorowanie do 250 urządzeń bezprzewodowych, np. świateł lub skrzynek IO.
- Możliwość rozbudowy w krokach co 250, aż do łącznej liczby 1000 urządzeń na centrum sterowania
- Zasięg między urządzeniami bezprzewodowymi gwarantowany na poziomie 30 m wewnątrz budynków
- Stabilna, samoorganizująca się sieć AdHoc
- Każde urządzenie bezprzewodowe jest również repeaterem
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika oprogramowania
- Interfejs użytkownika z różnymi poziomami użytkowników dzięki zarządzaniu uprawnieniami (np. technik budowlany, instalator,...)
- Funkcja oszczędzania energii w czasie bezczynności
- Komunikaty o stanie i błędach mogą być wygodnie wysyłane pocztą elektroniczną
- Możliwość zdalnego dostępu przez Internet
- Oprawy mogą być przełączane grupowo lub indywidualnie przez jednostkę centralną drogą radiową
- Wizualizacja pozycji i statusów opraw na planie budynku lub kilku planach budynku
- Przechowywanie wszystkich danych systemowych i testowych
- Możliwość wywołania i wydrukowania dziennika testów
- Zintegrowany miernik poziomu do wyświetlania natężenia pola radiowego abonentów radiowych
- Automatyczny test funkcji z interwałem dziennym/tygodniowym i dowolnie wybieranym czasem testu
- Możliwy automatyczny roczny test czasu pracy (czas trwania testu do 8 godzin w indywidualnych przypadkach)
- Możliwość ręcznego wyzwalania testów funkcji lub testów czasu pracy
- Funkcja bezpieczeństwa gwarantowana nawet w przypadku awarii interfejsu komunikacyjnego
Automatyczna rejestracja świateł do jednostki centralnej z transmisją
1. typ oprawy z informacją o obrazie
2. typ baterii
3. znamionowy czas pracy
4. tryb przełączania (przełączanie stałe / przełączanie w trybie gotowości)
Zakres dostawy:
- TouchNotebook
- Oprogramowanie WirelessProfessional
- Koordynator USB ze stykiem sygnalizacji błędu
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