Wycofany z produkcji: LED reflektor szynowy, seria Track, z multi-adapterem do szyn 3-fazowych, 230V. Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, biała lub antracytowa, malowana proszkowo. Możliwość obrotu o 350° w poziomie i 90° w pionie. Wymienne soczewki wykonane z PC, nieżółknące, dla różnych kątów wiązki (20° - 60°). Wbudowany przełącznik osprzętu sterującego lub możliwość ściemniania DALI.

Wymiary:
Szerokość: 150 mm
Wysokość: 85 mm
Głębokość: 184 mm

Wymiary opakowania:
Szerokość: 140 mm
Wysokość: 110 mm
Głębokość: 208 mm

Kolor:

Materiał obudowy:

Certyfikaty:
Stopień ochrony (IP) : IP20

Połączenie elektryczne:
Power maintained: 15 W
Napięcie wejściowe AC: 220-240V / 50-60Hz V

Zasilanie:

Dane techniczne oświetlenia:
Źródło światła: wert.LightSource.LED
Znamionowy strumień świetlny: 1600 lm
Temperatura barwowa: 4000 K
UGR: 16.7

Temperatury:

Producent: RP-Technik GmbH
