
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: RAL 9003
Średnica: 122 mm

Typ montażu: Deckeneinbau
Klasa ochronności: 2
Stopień ochrony (IP): IP 20/40
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3
Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 30 °C °C
Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C
Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 1,8 W W
Moc w trybie BS: 0,2 W W
Strumień świetlny - praca awaryjna: 240 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V
Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: ILER023SC-PL

Akcesoria:
Numer artykułu: BALLPLX-ILE, 
Numer artykułu: ILE-OEF-PC, 

Producent: RP-Technik GmbH
