
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: RAL 9003
Wymiary: 60 mm x 340 mm x 170 mm

Typ montażu: Wandaufbau
Klasa ochronności: 2
Stopień ochrony (IP): IP 64
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 6
Dopuszczalna temperatura DS: -25 °C do 40 °C °C
Dopuszczalna temperatura BS: -25 °C do 40 °C °C
Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 4,5 W W
Moc w trybie BS: 0 W W
Strumień świetlny - praca awaryjna: 300 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V
Przekrój zacisków zasilających: 1.5 mm² mm

Akumulator: 

Numer artykułu: KCW019-PL

Akcesoria:
Numer artykułu: BALL2, 
Numer artykułu: DWKCW, 
Numer artykułu: KC-IP65, 
Numer artykułu: KCER, 
Numer artykułu: KCWFH, 

Producent: RP-Technik GmbH
