
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: RAL 9003
Wymiary: 170 mm x 340 mm x 60 mm

Typ montażu: Universal
Klasa ochronności: 2
Stopień ochrony (IP): IP 64
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 6
Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C
Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C
Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 4,6 W W
Moc w trybie BS: 0,3 W W
Strumień świetlny - praca awaryjna: 520 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V
Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: NIMH9620Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: KCW023SC-PL

Akcesoria:
Numer artykułu: BALL2, 
Numer artykułu: DWKCW, 
Numer artykułu: KC-IP65, 
Numer artykułu: KCER, 
Numer artykułu: KCWFH, 

Producent: RP-Technik GmbH
