Bezramkowa i podtynkowa oprawa ewakuacyjna LED do montażu na ścianie. Oprawa idealnie zintegrowana ze ścianą, bez ramki, śrub i wystających elementów wpływających na wygląd otoczenia.Sprytny system poziomowania jest już zintegrowany i ułatwia ustawienie oprawy dokładnie na poziomie ściany.Zestaw piktogramów jest umieszczany od wewnątrz i mocowany bez użycia rozpuszczalników.
Kolor: Transparent
Wymiary: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Typ montażu: Wandeinbau
Klasa ochronności: 1
Stopień ochrony (IP): IP 40
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 7
Dopuszczalna temperatura DS: -25 °C do 40 °C °C
Dopuszczalna temperatura BS: -25 °C do 40 °C °C
Rozpoznawalność: 20m m
Piktogram: Set

Numer artykułu: UEMR519CC

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH
