Książka kontrolna dla instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą DIN VDE V 0108-100
Wysokiej jakości segregator w formacie DIN A4 z szablonami protokołów do rejestrowania regularnych przeglądów, kontroli, usterek i zmian. 
W książce kontrolnej należy zapisać co najmniej następujące informacje:
• datę uruchomienia instalacji
• datę i skrótowe szczegóły dotyczące każdej przeprowadzonej konserwacji i kontroli, z wyjątkiem codziennej kontroli
• datę i skrótowe szczegóły dotyczące każdego błędu i każdego podjętego działania naprawczego
• datę i skrótowe szczegóły dotyczące każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego
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