Moduł CBU-TED to elegancki, sterowany przez Bluetooth ściemniacz fazy typu trailing edge firmy CASAMBI®, który umożliwia bezstopniowe ściemnianie wszystkich dostępnych źródeł światła. Można go zainstalować za konwencjonalnym włącznikiem światła lub bezpośrednio w oprawie oświetleniowej lub puszce przyłączeniowej. Dzięki nowej funkcji dalekiego zasięgu można teraz cieszyć się niezawodną kontrolą z jeszcze większych odległości.

Połączenie elektryczne:
Power maintained: 100 W
Napięcie wejściowe AC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Max. moc transmisji: +4 dBm

Producent: RP-Technik GmbH
