
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: RAL 9003
Wymiary: 326 mm x 50 mm x 248 mm

Typ montażu: Universal
Klasa ochronności: 2
Stopień ochrony (IP): IP 65
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 7
Dopuszczalna temperatura DS: 0 °C do 35 °C °C
Dopuszczalna temperatura BS: 0 °C do 35 °C °C
Rozpoznawalność: 30m m
Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 4 W W
Moc w trybie BS: 0,3 W W

Przekrój zacisków zasilających: 1,5 mm² mm

Akumulator: LFPN3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Akumulator

Numer artykułu: KAXK403SC

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH
