Pomieszczeniowa jednostka sterująca z bezprzewodowym interfejsem Casambi do intuicyjnego sterowania oświetleniem uczestników ekosystemu Casambi z maksymalnie trzema zintegrowanymi czujnikami do rejestrowania temperatury, wilgotności i CO2 w pomieszczeniu. Sceny są uruchamiane lub światła przełączane za pomocą 3,5-calowego wyświetlacza z obrotowym przyciskiem. Prosta konfiguracja za pomocą aplikacji Casambi umożliwia ustawienia specyficzne dla urządzenia lub konfigurację scen i funkcji oświetlenia za pomocą radia Casambi.

Wymiary:
Szerokość: 106 mm
Wysokość: 28 mm
Głębokość: 163 mm

Wymiary opakowania:
Szerokość: 110 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 170 mm

Kolor:

Materiał obudowy:

Temperatury:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Napięcie wejściowe DC: 24 V
Max. moc transmisji: +8 dBm

Połączenie CASAMBI:

Producent: RP-Technik GmbH
