lbl-material: ciśnieniowego odlewu cynku

lbl-color: Edelstahl gebürstet

maße: 92 mm x 167 mm x 159 mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -35 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -35 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 15 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 2,25 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,7 W

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: AIE009ML-E

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH