lbl-material: ciśnieniowego odlewu cynku

lbl-color: Edelstahl gebürstet

maße: 79 mm x 241 mm x 159 mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -20 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -20 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 22 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,5 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,1 W

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: AMCP009ML-E

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: AM-XBE,

lbl-articleNumber: AM-X-PKG-..

Producent: RP-Technik GmbH