lbl-material: Aluminium / PMMA

lbl-color: RAL 9003

maße: 54 mm x 277 mm x 184 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 22 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,9 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,5 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 85 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 8 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: LFP3233.01, 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4

lbl-articleNumber: ASMU018SC-WS

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: 2PS-EB,

Producent: RP-Technik GmbH