Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Acceptance tests:

Protection class: II

Ingress protection (IP) rating: IP 20

Physical data:

Length (L): 79 mm

Width (B): 85 mm

Height (H): 85 mm

Ceiling Cut-out ø: 60 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH