Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 79 mm

Dimensions du produit largeur: 85 mm

Dimensions du produit hauteur: 85 mm

Découpe au plafond ø: 60 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH