Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 63 mm

Produktmaße B: 91 mm

Produktmaße H: 91 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH