Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Acceptance tests:

Protection class: II

Ingress protection (IP) rating: IP 20

Physical data:

Length (L): 63 mm

Width (B): 91 mm

Height (H): 91 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH