Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Switching output: 50 W

Acceptance tests:

Protection class: II

Ingress protection (IP) rating: IP 20

Physical data:

Length (L): 56,5 mm

Width (B): 35,8 mm

Height (H): 22,3 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH