Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Acceptance tests:

Physical data:

Length (L): 21 mm

Width (B): 53 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH