Downlights LED à encastrer, série Cantone. Quatre caches différents disponibles en blanc, chrome, chrome mat et métal brossé, modèle rond/carré disponible. Module de commande à intensité variable TRIAC/DALI, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 8,1 W

Compatible DC: Oui

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 480 lm

Température de couleur: 4000 K

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 92 mm

Dimensions du produit largeur: 92 mm

Dimensions du produit hauteur: 50 mm

Découpe au plafond ø: 68 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH