AUSLAUFARTIKEL: LED-Einbaudownlights, Serie Cantone. Vier verschiedene Blenden in weiß, chrom, chrom matt und metall gebürstet, erhältlich in runder/quadratischer Ausführung. Betriebsgerät TRIAC/DALI dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung möglich.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 8,1 W

DC Tauglich: Ja

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 450 lm

Farbtemperatur: 2700 K

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 92 mm

Produktmaße B: 92 mm

Produktmaße H: 50 mm

Deckenausschnitt ø: 68 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH