LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   
  
LED-Sicherheitsleuchte für Feuchträume oder Außenbereiche zum Deckeneinbau aus Aluminium. Zweigeteilter Aufbau zur einfachen Abdichtung der Decke. Der Leuchteneinsatz wird werkzeuglos in den Montagering gesetzt.   
Durch Einsatz von leistungsstarker LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erreicht. Das Leuchtmittel ist austauschbar und hat bei der Einzelbatterie-Ausführung die Status LED integriert.

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 9003

Maße: x x 110 mm

Durchmesser: 80 mm

Montageart: Deckeneinbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5 bis 40 °C

Zulässige Temperatur BS: -5 bis 40 °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 3,5 W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,35 W

Lichtstrom Notbetrieb: 220 lm

Überbrückungszeit (h): 3 h

Eingangsspannung AC: 230 V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

Batterie: NIMHHT4820Q, 4,8V/2,0Ah NiMH

Artikelnummer: FGL-OUT-WEISS-023

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH