lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: RAL 9003

maße: x x 110 mm

~lbl-lv-diameter: 80 mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 65

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,5 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,35 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 220 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: NIMHHT4820Q, 4,8V/2,0Ah NiMH

lbl-articleNumber: FGL-OUT-WEISS-023SC

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH