Projecteur LED, série SALO. Boîtier en aluminium moulé sous pression pour usage extérieur, gris, avec revêtement par poudre. Recouvrement en verre durci. Module de commande commutable intégré. Compatible DC

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 11 W

Compatible DC: Oui

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 700 lm

Température de couleur: 3000 K

Source lumineuse: LED

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 65

Classe d'efficacité énergétique: A

Résistance aux chocs: IK 07

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 115 mm

Dimensions du produit largeur: 86 mm

Dimensions du produit hauteur: 88 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH