Projecteur LED, série SALO. Boîtier en aluminium moulé sous pression pour usage extérieur, gris, avec revêtement par poudre. Recouvrement en verre durci. Module de commande commutable intégré. Compatible DC

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 33 W

Compatible DC: Oui

Puissance nominale: 30 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 2.500 lm

Température de couleur: 4200 K

Source lumineuse: LED

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 40

Classe d'efficacité énergétique: A

Résistance aux chocs: IK 04

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 225 mm

Dimensions du produit largeur: 185 mm

Dimensions du produit hauteur: 126 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH