LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.
Robuster schwenkbarer LED-Strahler zur Wand- und Deckenmontage aus Zink-Druckguß.
Die offene Abstrahlcharakteristik sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.
Einsatzmöglichkeiten sind:
- Offene Bereiche, Fluchtwegkreuzungen
- Hohe Räume, Lagerhallen
- Abstand Leuchte - Leuchte bis zu 22m

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 7035

Maße: 115 mm x 88 mm x 86 mm

Montageart: Wand

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: 7

Zulässige Temperatur DS: -25 bis 35 °C

Zulässige Temperatur BS: -25 bis 40 °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 11,3 W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W

Lichtstrom Notbetrieb: 900 lm

Überbrückungszeit (h): ZBA

Eingangsspannung AC: 230 V

Batterie:

Artikelnummer: FL10NW

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH