Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

* Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
* Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
* Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 7016

Maße: 175 mm x 165 mm x 34 mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): 66

Stoßfestigkeitsgrad IK: 8

Zulässige Temperatur DS: -25 bis 38 °C

Zulässige Temperatur BS: -25 bis 40 °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 11,5 W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,5 W

Lichtstrom Notbetrieb: 1400 lm

Überbrückungszeit (h): CPS

Eingangsspannung AC: 230 V

Batterie:

Artikelnummer: FLU10ML

Zubehör:

Artikelnummer: MU05-BOX, Überwachungsm. ZBA + ML / 230V AC/DC 4-200 VA

Fabrikat: RP-Technik GmbH