Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Deckenaufbau

Klasa ochronności: 1

Stopień ochrony (IP): IP 65

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 8

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 4,6 W W

Moc w trybie BS: 0,35 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 220 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: NIMH9620Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: FMDS028SC

Akcesoria:

Numer artykułu: FMDA001,

Numer artykułu: FMDA002,

Numer artykułu: FMDA001-AZ,

Numer artykułu: FMDA002-AZ,

Numer artykułu: FMWA001,

Numer artykułu: FMFH,

Producent: RP-Technik GmbH