Luminaire LED pour façade extérieure, série Quadro. Boîtier en aluminium moulé sous pression, gris foncé ou blanc, avec revêtement par poudre, IP54. Diffuseur en plastique (PC), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 54

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 13 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 1.005 lm

Température de couleur: 3000 K

UGR: 23

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 280 mm

Dimensions du produit largeur: 280 mm

Dimensions du produit hauteur: 80 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH