LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   
Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit 3W Power-LED und magnetischem Fuß zur flexiblen Befestigung an magnetischen Oberflächen (z.B. Schaltschränken).   
Die Notlichtfunktion schaltet bei Netzausfall automatisch ein. Leuchtenkopf ist 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar.   
Inklusive Blink- und Dimmfunktion für längere Brenndauer. Wandhalterung mit Ladefunktion 230V Netzteil (12V Autoladestecker optional).

Material: Kunststoff

Maße: 104 mm x 130 mm x 300 mm

Montageart: Wand

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): 54

Stoßfestigkeitsgrad IK: ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: 0 bis 40 °C

Zulässige Temperatur BS: 0 bis 40 °C

Piktogramm: Nein

Lichtstrom Notbetrieb: 180 lm

Überbrückungszeit (h): 3 h

Batterie: HXACC, Li-ion 7.4V / 2,2Ah

Artikelnummer: HX

Zubehör:

Artikelnummer: HXNT12, HX 12V Autoadapter / Ladekabel

Artikelnummer: HXOSD, HX Aufsteckscheibe, organge

Artikelnummer: HXACC, HX Akkumulator LFP HxBxL 19 x 36,5 x 66,5mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH