Lampe de sécurité à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   
Spot portable rechargeable avec LED Power 3W et base magnétique, pour un montage flexible sur des métaux, par exemple des armoires de commande.   
En cas de panne de courant, la fonction d'éclairage de secours s'allume automatiquement. La tête du luminaire peut être pivotée de 110° vers l'arrière et de 70° vers l'avant.   
Comprend une fonction de clignotement et de gradation pour des périodes d'éclairage plus longues. Support mural avec fonction de charge, bloc d'alimentation 230V (chargeur de véhicule 12V en option).

Matériau: Plastique

Dimensions: 104 mm x 130 mm x 300 mm

Type de montage: Wand

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): 54

Degré de résistance aux chocs IK: ≥ 3

Température permise en mode contenu: 0 à 40 °C

Température permise en mode veille: 0 à 40 °C

Pictogramme: Nein

Flux lumineux en mode de secours: 180 lm

Temps d'autonomie: 3 h

Batterie: HXACC,

Numéro d'article: HX

Accessoires:

Numéro d'article: HXNT12,

Numéro d'article: HXOSD,

Numéro d'article: HXACC,

Brand: RP-Technik