Allgemein- und Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838

Runde, formschöne LED-Allgemeinleuchte aus Aluminium zum Wand- oder Deckenaufbau. Die Notbeleuchtung erfolgt mit voller Helligkeit der verbauten 26W LED-Lichtquelle.
Gehäusefarbe nach Wahl alu-eloxiert oder weiß
Lichtfarbe nach Wahl 4000 K oder 3000 K

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

* Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
* Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
* Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Aluminium

Farbe: Alu eloxiert

Maße: x x 113 mm

Durchmesser: 395 mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -20 bis 30 °C

Zulässige Temperatur BS: -20 bis 40 °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 26 W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,2 W

Lichtstrom Notbetrieb: 2300 lm

Überbrückungszeit (h): CPS

Eingangsspannung AC: 230 V

Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

Batterie:

Artikelnummer: QAW009ML-SIWW

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH