Auslaufartikel: LED-Schienenstrahler, Serie Track, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen, 230V. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß oder anthrazit, pulverbeschichtet. 350° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Austauschbare Linsen aus PC, vergilbungsfrei, für verschiedene Abstrahlwinkel (20° - 60°). Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, eingebaut.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 15 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 1.600 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 16.7

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 184 mm

Produktmaße B: 150 mm

Produktmaße H: 85 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH