Projecteurs sur rail LED, série Track, avec multi-adaptateur pour rails LED triphasés, 230 V. Boîtier en aluminium moulé sous pression, blanc ou anthracite, avec revêtement par poudre. Rotatif horizontalement à 350° et pivotant verticalement à 90°. Lentilles interchangeables en PC, résistantes au jaunissement, pour différents angles de rayonnement (20° - 60°). Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 15 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 1.600 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 16.7

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 184 mm

Dimensions du produit largeur: 150 mm

Dimensions du produit hauteur: 85 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH