Auslaufartikel: LED-Feuchtraumleuchte, Serie VASCA ECO, IP66, IK08. Gehäuse und Seitenteile aus Polycarbonat, grau. Opaler Diffusor aus PC, UV-resistent. Symmetrische Lichtverteilung und homogene Ausleuchtung. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Betriebsgerät integriert, schaltbar. 

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 66

Schlagfestigkeit: IK 08

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 36 W

DC Tauglich: Nein

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 3.950 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 24.7

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 1.310 mm

Produktmaße B: 62 mm

Produktmaße H: 64 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH