Luminaire LED pour pièce humide, série VASCA ECO, IP66, IK08. Boîtier et parties latérales en polycarbonate, gris. Diffuseur prismatique en PC, résistant aux UV. Répartition lumineuse symétrique et éclairage homogène. Câblage direct existant. Module de commande intégré commutable.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 66

Résistance aux chocs: IK 08

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 36 W

Compatible DC: Non

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 3.950 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 24.7

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 1.310 mm

Dimensions du produit largeur: 62 mm

Dimensions du produit hauteur: 64 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH