Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: Edelstahl

Wymiary: 53 mm x 193 mm x 115 mm

Typ montażu: Wandaufbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 20

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 4

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 35 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 3,3 W W

Moc w trybie BS: 0,9 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 210 lm lm

Akumulator: LFP3212.K-SET-2AKKU, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Akumulator

Numer artykułu: WAF423SC-E

Akcesoria:

Numer artykułu: LFP3212.K-SET-2AKKU,

Producent: RP-Technik GmbH