Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: RAL 7016

Wymiary: 20 mm x 90 mm x 90 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Wandeinbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 20

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 1,7 W W

Moc w trybie BS: 0,35 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 140 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: WER023SC-AZ

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH