Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: RAL 7016

Wymiary: 20 mm x 90 mm x 90 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Wandeinbau

Klasa ochronności: 3

Stopień ochrony (IP): IP 20

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 1,5 W W

Moc w trybie BS: 0,4 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 140 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 24 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: WER529CC-AZ

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH