Downlight LED à encastrer, série BASE. Pivote dans deux directions. Boîtier en tôle d’acier, blanc, avec revêtement par poudre.  Réflecteur en aluminium avec 2 angles de rayonnement (24° et 40°). Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR