LED-Ein- und Aufbaudownlight, Serie DOALA, für Deckenausschnitt von 65 mm bis 205 mm. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus PS, opal. Betriebsgerät schaltbar, integriert. Dreistufige Einstellung der Farbtemperatur (3000K, 4000K, 5700K) über DIP Schalter. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 17 W

DC Tauglich: Nein

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 1.650 lm

Farbtemperatur: 3000/4000/6000 K

UGR: 27.5

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße H: 15 mm

Produktmaße ø: 235 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH