Downlight LED à encastrer ou en saillie, série DOALA, pour découpe au plafond de 65 mm à 205 mm. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PS, opale. Module de commande commutable intégré. Trois niveaux de réglage de la température de couleur (3000 K, 4000 K, 5700 K) via interrupteur DIP. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 17 W

Compatible DC: Non

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 1.650 lm

Température de couleur: 3000/4000/6000 K

UGR: 27.5

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 235 mm

Dimensions du produit largeur: 235 mm

Dimensions du produit hauteur: 15 mm

Longueur de découpe du plafond: 0 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH