LED-Ein- und Aufbaudownlight, Serie RAVIO. IP44 (für die Einbauversion). Gehäuse aus Kunststoff (PC) und passivem Aluminiumkühler. Diffusor aus Kunststoff, opal. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern (integriert bei der Aufbauversion). Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf Anfrage.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 44

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 37 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 3.500 lm

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße H: 80 mm

Deckenausschnitt ø: 160 mm

Produktmaße ø: 172 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH