Dieses Modul ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung, ist somit ähnlich dem PWM4 Modul. Das PWM300 kann jedoch Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 300 W versorgen.

Elektrotechnische Daten:

Ausgangsleistung max.: 300 W

Schaltausgang: W

Eingangsspannung DC: 30 V

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: III

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 100 mm

Produktmaße B: 29 mm

Produktmaße H: 13 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH