The relay has 2 potential-free contacts. The max. power specified below can be switched for each contact. Furthermore, both contacts can be controlled independently of one another.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Ausgangsspannung AC max.: 250 V

Ausgangsspannung DC max.: 28 V

Ausgangsleistung max.: 1.500 VA

Schaltausgang: 1.500 VA

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 143 mm

Produktmaße B: 38 mm

Produktmaße H: 27 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH