Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Puissance de sortie max: 345 VA

Sortie de commutation: 345 VA

Tests d'acceptation:

Degré de protection (IP): IP 20

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 143 mm

Dimensions du produit largeur: 38 mm

Dimensions du produit hauteur: 26 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH