Das CO-TED460W-01 ist ein CASAMBI® Phasenabschnittscontroller. Dieses ermöglicht stufenloses Dimmen über die CASAMBI® App. Der Controller ist für eine Eingangsspannung von 120-277 VAC und max. 2A ausgelegt und kann eine Leistungsaufnahme von bis zu 460W versorgen.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Ausgangsleistung max.: 460 W

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 101,2 mm

Produktmaße B: 51,1 mm

Produktmaße H: 24 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH