Dieser Taster verfügt über vier potentialfreie Eingänge und wird über die CASAMBI®-App verwaltet. Steuerbar ist dieser mit dem herkömmlichen Lichtschalter und ist einfach über einen Klick in das Netzwerk einzurichten.
Jeder Taster kann  über die App individuell zur Dimmung, Szenenerstellung oder zum An-/ und Ausschalten bestimmter Leuchten- oder Gruppen konfiguriert werden.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Abnahmeprüfungen:

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 21 mm

Produktmaße B: 53 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH